Toruń , dnia 02.07.2018

**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW DO TREŚCI SIWZ W PRZETARGU**

Pn. „Rozbudowa Toruńskiego Parku Technologicznego dotycząca budowy infrastruktury na nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Andersa”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. udziela niniejszym odpowiedzi na pytanie wykonawcy złożone w ww. postępowaniu.

1. Wykonawca wnosi o przekazanie uzgodnień oraz decyzji wydanych przez instytucje ochrony przyrody dla w/w postepowania przetargowego.

Odp. Uzgodnienia i decyzje w załączeniu do niniejszych wyjaśnień.

1. PROJEKT WYKONAWCZY, Branża:  Z I E L E Ń

”3.3. Zakładanie zieleni

Zabezpieczenie istniejących muraw

Przed  przystąpieniem  do  robót  z  miejsc,  na  których  będą  prowadzone  prace

budowlane,  zdjąć warstwę  kontynentalnych  muraw  napiaskowych  oraz  zbiorowisk  z

turzycą  loarską,  w  płatach 0,5x0,5m    o  grubości  około  5-8  cm  z  powierzchni

14 000 m.  Zdjętą  darń  składujemy  na  paletach drewnianych 1x1m (2800 palet), w pryzmach składających się z pięciu warstw. Darń przechowywać do  zakończenia  prac  budowlanych,  w  miejscu  nie  zagrożonym  pracami  budowlanymi,

najlepiej  w cieniu i w razie konieczności podlewać.

Po zakończeniu prac budowlanych i wprowadzeniu nasadzeń, miejsca wolne od nasadzeń oczyścić, wyrównać  i  uwałować    a  później  rozłożyć  w  tych  miejscach  płaty

przechowywanych  muraw napiaskowych oraz zbiorowisk z turzycą loarską i podlać.”

Wykonawca wnosi o rezygnację z wymogu zdjęcia muraw oraz ich ponownego ułożenie.

Z uwagi na konieczność przechowania zdjętego materiału przez okres zimowy koszty mogą sięgnąć kilkuset tysięcy złotych.

Ponadto, zakładanie nowych trawników można wykonać z uwzględnieniem wysiewu gatunków traw oraz roślin obecnie występujących na terenie inwestycji.

Odp. Zamawiający nie zgadza się z propozycją Wykonawcy w kwestii rezygnacji z wymogu zdjęcia muraw i ich ponownego ułożenia. Zgodnie z wydanymi decyzjami i projektem dotyczącym branży – zieleń - Konieczne jest przed przystąpieniem do robót budowlanych, zabezpieczenie istniejących kontynentalnych muraw napiaskowych oraz zbiorowisk z turzycą loarską w celu ponownego ich wykorzystania (ułożenia) po zakończeniu prac budowlanych. Projektant wyraża zgodę na sposób przechowywania zdjętej  darni - może być inny niż opisywany w projekcie wykonawczym branża Zieleń, np. poprzez składowanie jej w pryzmach. Powyższe nie ma wpływu na wywiązanie się Wykonawcy z postanowień zawartych w przedmiotowych decyzjach.

1. Wykonawca wnosi o dopuszczenie możliwości zdjęcia istniejących muraw oraz spryzmowanie ich w hałdach. Uzyskany humus zostanie wykorzystany przy zakładaniu projektowanych trawników.

Odp. Patrz odpowiedź do pkt. 2.

Z poważaniem,

Beata Kmieć

Przewodnicząca komisji przetargowej